СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
ОПИСАНИЕ ЭКРАНА 

УСТАНОВКА ЧАСОВ 

АУДИО 

РАДИО 

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ 

УСТАНОВКА 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ...
ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

Для иллюстрации, см. страницу 3.

1 ПОЛОСА…… Чтобы выбрать полосу

2 проигрыватель компакт-дисков компакт-диска

3 НАГРУЗКИ, Загружающие диск

4 Displayer

5 открывающихся компакт-дисков

6 извлечение компакт- диска
7 Автоскладов атлантического поясного времени

   НАБОР Долго нажимать (больше чем 2 секунды.):

                 войдёте в настроенный способ режимы.

8 Просмотр частоты   Блоков настройки SCN сканирование частот (блок настройки)/

   Просмотр следа компакт-диска сканирование треков (проигрыватель компакт-дисков)

9 Более высокая частота (блок настройки)

   Затем след (проигрыватель компакт-дисков)

10 Более низкая частота (блок настройки)

     Предыдущий след (проигрыватель компакт-дисков)

11 3 …….кнопки 3 Preset (блок настройки) предустановки
     Выберите Номер 3 диск, чтобы играть (проигрыватель компакт-дисков)

     ПОВТОРИТЕ………. след повторения компакт-диска вкл\выкл

12 6 ………..кнопок 6 Preset (блок настройки)

     Выберите Номер 6 диск, чтобы играть (проигрыватель компакт-дисков)

13 2 ………..кнопки 2 Preset (блок настройки)

     Выберите Номер 2 диск, чтобы играть (проигрыватель компакт-дисков)
14 5 ………..кнопок 5 Preset (блок настройки)

     Выберите Номер 5 диск, чтобы играть (проигрыватель компакт-дисков)

15 4……….. кнопки 4 Preset (блок настройки)

     Выберите Номер 4 диск, чтобы играть (проигрыватель компакт-дисков)

16 1 ………...кнопка 1 Preset (блок настройки)

     Выберите Номер 1 диск, чтобы играть (проигрыватель компакт-дисков)
     СЛУЧАЙНЫЙ.... Компакт-диск случайный след вкл\выкл

17  .. Настройка к более высокой частоте

         (Радио)

18  …ПРИГЛУШИТЬ ЗВУК
19 Быстро отправьте (проигрыватель компакт-дисков).. Настройка, чтобы понизить частоту

     (Радио)

     Быстро Перемотка (проигрыватель компакт-дисков)

20 Звукового урегулирования SEL настройка звука
21 питание вкл\выкл

     Увеличение звука
ОПИСАНИЕ ЭКРАНА
Для иллюстрации, см. страницу 3.

А………..состояние магазина
Номер лотка A1

Диск A2 в нем или нет

с J? показанный: диск в

без J? показанный: никакой диск

В аудиорежим
С Телефон в (никакая функция в этом версия)

D Автомагазин
E предустановки (радио)

F компакт-диск, играя эмблему (проигрыватель компакт-дисков)

G Поток, играя заданной станции текущая станция
(Радио)

Текущий диск игры

(Проигрыватель компакт-дисков)

H зона основного дисплея
Текущая станция игры

частота (радио)

Текущее число следа игры,

сыгранное время (проигрыватель компакт-дисков)

Телефон в числе - этом

функция - invaluble для этого

версия.

УСТАНОВКА ЧАСОВ 

•Press удерживайте в течение больше чем 2 секунд, чтобы войти

меню УСТАНОВКИ. •Press, пока Вы не достигаете возможности TIME1.

• НАБОР Прессы, чтобы изменить Выбор к '12-ому' или '24-ому'.

•Press, чтобы выбрать цифру Часа

- Показ показывает например '0000' (формат 24 часов) or'AM 12:00' (формат 12 часов).

- Цифра часа начинает вспыхнуть.

• НАБОР Прессы, чтобы приспособить цифру Часа

• Нажимают, чтобы выбрать Мелкую цифру

- Мелкая цифра начинает вспыхнуть.

• НАБОР Прессы, чтобы отрегулировать Мелкую цифру

• Нажимают т agian назад к отрегулированной цифре Часа.

- Часы начинают работать от выбранного

время.

• НАБОР Прессы в течение больше чем 2 секунд, чтобы уехать

меню УСТАНОВКИ.настройки
- Спустя 10 секунд после любой ключевой операции,

показ будет всегда показывать время когда часы

способ приведен в движение.

АУДИО

вкл / выкл
• нажмите, чтобы включить или от набора.

ГРОМКОСТЬ
• Поворачивают эту кнопку, чтобы приспособить объем.

• Пожалуйста удостоверьтесь, что Вы можете все еще слышать движение

(рожки, сирены)

ЗВУКОВЫЕ НАСТРОЙКИ
• кнопка SEL Прессы, чтобы войти в аудио, устанавливающий способ. аудионастройки
• Выбирают желательную возможность приспособиться.

• Превращение ВКЛ\ВЫКЛ кнопка к урегулированию

выбранная возможность:

V БАС (низко записки) (-7, 7) низкие
.-ТРОЙНОЙ (высоко записки) (-7, 7) высокие

- ШАХТА (лево-право) (7-, 0,-7) баланс
- МИКШЕР (тыловой фронт) (_7 _,-0-, V) передние задние
- ГРОМКО (ПРОЧЬ, НИЗКО, СЕРЕДИНА, ВЫСОКО)

• — feWW Vvxl я. L.>_/vv, ivni~r, я 11441 i/

Стиль Звука \J-(ДЖАЗ, ВОКАЛ, ПОПУЛЯРНОСТЬ, КЛАССИК,

СКАЛА)

• после 5 секунд показ возвращается к последнему режиму работы.

Примечание: Вы можете только приспособить 'БАЛАНС', 'МИКШЕР' и 'ГРОМКИЙ' звуковой способ если не в способе 'ШАХТЫ-TRE'.
РАДИО

ДИАПАЗОН ВОЛН

• Нажимают ПОЛОСУ, чтобы выбрать желательную полосу:

^-*FM1 — FM2—* • FM (автосклад) - »•-\

^ - МВТ (автосклад) «-МВТ (-) 1 • *—'

Просмотр частоты (SCN)

Просмотр частоты позволяет Вам слушать каждую расположенную станцию на текущей полосе в течение приблизительно 10 секунд

• Нажимают SCN, чтобы привести в движение/дезактивировать Частоту

просмотр.

Чувствительная частота (только в полосе FM)

• Выключатель между местным настраивающим способом / настраивающим способом расстояния.

Отошлите к выбору 'ЛО/ДХ' 'подготовки'.

АВТО ПОИСК

• Пресса - * ^ кнопка к мелодии к станции более низкого

частота или

»к более высокой частоте.

•, Чтобы искать другую станцию, нажмите кнопку

< или» снова.

Настройка ручная (если Вы знаете частоту требуемой станции), 

• Переключаются на ручной настраивающий способ (обратитесь к 'БОЧКЕ'

возможность 'НАСТРАИВАНИЯ', и урегулирования ценности

как 'ЧЕЛОВЕК', набор будет держать в manaul настраивающийся способ

непока Вы не задерживаете это к 'АВТО'), 

• Нажимают < к мелодии к станции более низкой частоты

или

• > к более высокой частоте.

Автоматически запоминающие станции (АВТОСКЛАД)

Вы можете автоматически хранить 6 самых сильных станций FM на полосе атлантического поясного времени FM, или 6 самых сильных МВТ (-) станции на МВТ (-) полоса атлантического поясного времени. Когда Вы используете Авто Склад, новые станции заменяют любые станции, предварительно хранился в полосе атлантического поясного времени FM, или МВТ (-) полоса атлантического поясного времени.

• атлантическое поясное время Прессы, чтобы привести в движение автосклад или

• набор дает звуковой сигнал и затем приглушает,

displayer мигает.

•, Когда это закончилось, Вы слышите сопровожденный звуковой сигнал

станцией, сохраненной на заданном 1-6, и, и

displayer прекращает мигать.

• Иногда, возможно, не возможно найти 6

станции.

ЗАДАННЫЕ СТАНЦИИ (1-6)

Вручную хранящие станции в заданном

Шесть станций в полосу могут храниться и вспомненное использование заданных кнопок (1 - 6)

• Настраивают на желательную станцию.

• Нажимают желательную заданную кнопку (1 - 6) для

больше чем 2 секунды (пока Вы не слышите 'звуковой сигнал') к

храните настроенную станцию потока в.

Выбор заданного

• Нажимают желательную заданную кнопку (1 - 6), чтобы вспомнить

сохраненная станция.

Переключитесь назад на радио-способ от способа проигрывателя компакт-дисков

• Вы может переключиться назад на радио-способ, нажимая

Кнопка ПОЛОСЫ, и затем выбирает желательную полосу.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КОМПАКТ-ДИСКА

• кнопка компакт-диска Прессы, чтобы войти в эти 6 проигрывателей компакт-дисков дисков

способ.

• Дисплэйер показывает:

- состояние хранения,

- Звуковой способ (если отобрано),

- Компакт-диск играя эмблему,

- Текущее число диска игры,

- Текущее число следа игры, сыгранное время.

• В конце диска, воспроизведение автоматически

продолжается со следующим диском. Любой недостающий диск

автоматически пропущен.

СЛЕД ПРОСМОТРА

Функция просмотра позволяет Вам слушать первые 10 секунд каждого следа.

• Нажимают SCN, чтобы привести в движение/дезактивировать след Просмотра.

- Воспроизведение, возобновленное, нажимая кнопку SCN

снова.

ПРЕДЫДУЩИЕ / ЗАТЕМ ПРОСЛЕЖИВАЮТ

• кнопка A или V Прессы, чтобы выбрать следующее / предыдущий

след.

например: нажмите кнопку AТОЗ к T04; нажмите кнопку V - T04 к T03.

- Воспроизведение возобновляется с выбранным следом.

БЫСТРО НАЗАД / ВПЕРЕД

• Нажимают ^ или> ^ - кнопка, чтобы быстро переместить перемотку

или вперед через диск.

- Нормальное воспроизведение возобновляется, когда Вы нажимаете

та же самая кнопка снова.

СЛУЧАЙНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛЕДА

• кнопка RANDOM Прессы больше чем 2 секунды

входить в Случайный способ воспроизведения следа.

• Нормальное воспроизведение возобновляется когда Вы долго

нажмите ту же самую кнопку снова.

• Нота: эта функция, только доступна для треков текущего диска
игра следов диска.

ПОВТОРИТЕ СЛЕД

• ПОВТОРЕНИЕ Прессы к больше чем 2 секундам, чтобы войти

Повторите текущий способ воспроизведения следа.

• Нормальное воспроизведение возобновляется когда Вы долго

нажмите ту же самую кнопку снова.
ЗАГРУЗКА ДИСКА
• кнопка LOAD Прессы готовятся загружать диск,

• Дисплэйер показывает 'ОЖИДАНИЕ', и ^P символ

мерцания медленно.

• Вы может теперь вставить диск только когда displayer

шоу 'ВСТАВКА', и ^ символ мигают быстро.

• кнопка 1-6 Press, выберите желательный лоток для

вставка компакт-диска.

• кнопка LOAD Прессы в течение больше чем 2 секунд,

Вы можете загрузить диски к каждому подносу последовательно.

• Нота: Только 1 диск для каждого подноса позволяется.

ИЗЛЕЧЕНИЕ ДИСКА (4) В радио-способе:

• Нажимают шоу индикатора и кнопку: ДИСК SEL.

Кнопка 1-6 •Press, чтобы выбрать желательный поднос.

• изгнанный Диск.

• Нажимают кнопку в течение больше чем 2 секунд, Вас

может изгнать диски из каждого подноса последовательно.

• кнопка LOAD Прессы, чтобы отменить текущую операцию.

В способе компакт-диска:

• Нажимают кнопку, чтобы изгнать текущий диск игры

(неплатеж)

• Вы может также нажать 1-6 кнопок, чтобы выбрать

желательный поднос.

• изгнанный Диск.

• Нажимают кнопку в течение больше чем 2 секунд, Вас

может изгнать диски из каждого подноса последовательно.

• кнопка LOAD Прессы, чтобы отменить текущую операцию.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ДИСКОМ
• Избегают делать отпечатков пальцев на диске когда

Вы вынимаете это.

• Отложенный диск в его коробке немедленно после

изгоните это, защищать диск от грязного и пыль.

• не выставляют диск, чтобы нагреть или направить солнечный свет.

УСТАНОВКА

Возможно изменить многие из начальных параметров настройки набора согласно вашему предпочтению.

• кнопка SET удерживают в течение больше чем 2 секунд, чтобы войти в меню УСТАНОВКИ.

• кнопка A или V Прессы, чтобы выбрать одну из возможности Вы хотите изменить.

• кнопка SET Прессы, чтобы изменить выбор.

• кнопка SET Прессы в течение больше чем 2 секунд, чтобы выйти из меню УСТАНОВКИ.

Набор автоматически оставляет способ УСТАНОВКИ спустя приблизительно 1 минуту после вашей последней операции.
Выбор Возможности

(A V) (УСТАНОВКА)

ВРЕМЯ [ПРОЧЬ, 12-ый, 24-ый] Выбирают желательный формат часов. (См. 'УРЕГУЛИРОВАНИЕ

 ХРОНОМЕТРИРУЙТЕ'). 

РАДИО [ЕВРОПА, АМЕРИКА Выбирает блок настройки согласно европейцу, Латинской Америке,

LATAM, АЗИЯ] США или азиатские стандарты.

FM

[06, 12, 18]

Выберите число, задает в способе FM.

МВТ

[НА, ПРОЧЬ]

Выбор 'ПРОЧЬ', чтобы подавить МВТ (НАХОДИТСЯ) если не в использовании.

МВТ

[6, 12]

Выберите число, задает в МВТ (-) способ.

НАСТРОЙКА РАДИО
[АВТО. РУЧН]

Выберите авто или ручную настройку для блока настройки.

SRCH

[ЛО, ДИСТАНЦИЯ]

Выберите 'ЛО', если Вы желаете искать только сильные станции

в течение автоматической настройки к частоте.  

ЦЕНТР КОНТРОЛЯ 

[-2,-1,0, 1, 2,]

Уровень объема переключателя компакт-диска относительно блока настройки.радио
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

[-2,-1,0, 1. 2,]

Выберите уровень объема звуковых сигналов подтверждения.

ПОЗВОНИТЕ [ТЕЛЕФОНУ Номер, ПОЗВОНИТЕ ЛО, ПОЗВОНИТЕ ПРИВЕТ

TELIN LO.TELIN ПРИВЕТ]

- Выбрать ТЕЛЕФОН Номер', если никакой автомобильный телефон не связан с набором.

- Выбрать 'ТЕЛЕФОННЫЙ LOV 'ТЕЛЕФОН ПРИВЕТ '/TELIN LOVTELIN HI1

согласно автомобильному телефону.

[ПРОЧЬ, НА]

LOGI

Выберите 'НА' ограничить использование набора к одному часу, когда автомобильное воспламенение выключено. Выберите 'ПРОЧЬ', чтобы препятствовать набору включать, когда автомобильное воспламенение выключено.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ [Y, N]

Выберите Y, если отдаленный диспетчер соединился, или N если нет.

Примечание: справочный объем может быть приспособлен кнопкой объема во время способа УСТАНОВКИ , например- объем, когда вы включаете набор, всегда будет справочным объемом независимо от того, объем выше или ниже, чем справочный объем, в то время как вы выключаете набор.
ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕД ТРЕБОВАНИЕМ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Там может быть умноженным, когда Вы подозреваете, что ваше автомобильное радио не функционирует, поскольку Вы ожидаете это к. Перед призывом к обслуживанию пожалуйста прочитайте инструкцию действия/монтажа и проверьте следующий список, Вы можете найти, что очевидный сбой может легко быть исправлен.

ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА / СРЕДСТВО

ГЕНЕРАЛ

Набор не функционирует, никакой показ •Check плавкий предохранитель и связи

Функции набора, но без или бедный звук «Регулируют объем набора к набору demute

Микшер •Check и параметры настройки баланса •Check антенна и ее связь

Фронт набора чувствует себя теплым, Немного высокой температуры всегда производится набором

Шоу показа 'СЛИШКОМ ГОРЯЧИЙ', встроенный кругооборот безопасности предотвращает темперу

Объем не никакая функция, ture в наборе от превышения определенного уровня

Звук от спикера уменьшен, "Ждут, до 'СЛИШКОМ ГОРЯЧИЙ' исчезают из

показ, чтобы увеличить объем.

РАДИО

Бедный радио-прием •Check, что антенна полностью расширена и

должным образом связанный

•Check, что отрицательный терминал связан с землей (автомобильное шасси)

Проигрыватель компакт-дисков

Показ не показывает 'НИКАКОГО компакт-диска' или 'ОШИБКА компакт-диска' и «Никакой вставленный компакт-диск, компакт-диск, вставленный вверх тормашками,

слушание 'звукового сигнала' поврежденный, грязный, неправильный тип диска

Искаженный звук в течение воспроизведения «компакт-диск, поврежденный или грязный

Если Вы все еще должны посылать ваш набор за обслуживанием, всегда пошлите полный набор. Не пробуйте открыть набор, чтобы обслужить это непосредственно
