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1. Коробка реле и плавких предохранителей №1 автомобиля с правым рулем. 
2. Коробка реле и плавких предохранителей №1 автомобиля с левым рулем. 

3, 4, 5, 6, 7, 8. Зарезервировано. 
9, 11. Импульсное реле интервалов стеклоочистителей. 
10, 12. Реле прерывателя мигающего сигнала поворота.

F1. Стартер, 5А. 
F2. Электронная система управления впрыском (IG), 10А. 
F3. Переключатель привода на четыре колеса (IG), 15А. 
F4. Сигналы поворота, 10А. 
F5. Сигнал движения задним ходом, 10А. 
F6. Комбинированный блок приборов, 10А. 
F7. Зарезервировано.
F8. Зарезервировано. 
F9. Левые стеклоподъемники с электроприводом, 30А. 
F10. Правые стеклоподъемники с электроприводом, 30А. 
F11. Зарезервировано. 
F12. Система подушек безопасности, 15А. 
F13. Электропитание привода на четыре колеса от аккумулятора, 20А. 
F14. Аварийный сигнал, 15А. 
F15. Лампа проигрывателя компакт-дисков, 15А. 
F16. Система центральной блокировки дверных замков, 15А. 
F17. Прикуриватель, 20А. 
F18. Проигрыватель компакт-дисков (радиоприемник), 15А. 
F19. Зарезервировано. 
F20. Зарезервировано. 
F21. Зарезервировано. 
F22. Зеркало движения задним ходом, 5А. 
F23. Стеклоочистители, 15А. 
F24. Кондиционер (IG), 5А. 
F25. Зарезервировано. 
F26. Зарезервировано. 

J1. Реле стеклоподъемников с электроприводом. 
J2. Зарезервировано. 
J3. Зарезервировано.
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1. Разъем кабельной шины двигателя B. 
2. Разъем кабельной шины двигателя A. 
3. Разъем кабельной шины двигателя C. 
4. Зарезервировано.
5. Привод крыльчатки с электронным управлением. 
6. Нагнетатель. 
7. Антиблокировочная тормозная система. 
8. Реле высокой частоты вращения крыльчатки. 
9. Реле устройства обогрева заднего ветрового стекла. 
10. Реле индикатора устройства обогрева заднего ветрового стекла. 
11. Реле нагнетателя. 
12. Реле ближнего света фар. 
13. Реле низкой частоты вращения крыльчатки. 
14. Реле электрического звукового сигнала. 
15. Реле дальнего света фар. 
16. Реле компрессора. 
17. Главное реле. 
18. Реле системы подогрева топлива. 
19. Реле габаритных огней. 
20. Реле передних противотуманных фар. 
21. Реле стартера.

F27. Электронный блок управления системой впрыска топлива. 
F28. Кондиционер. 
F29. Компрессор. 
F30. Дальний свет передних фар. 
F31. Ближний свет передних фар. 
F32. Передние противотуманные фары. 
F33. Задние противотуманные фары. F34. Габаритные огни. 
F35. Электрический звуковой сигнал. 
F36. Устройство обогрева заднего ветрового стекла. 
F37. Электронная система впрыска. 
F38. Тормозной сигнал. 
F39. Антиблокировочная тормозная система - 2. 
F40. Зарезервировано. 
F41. Зарезервировано. 
F42. Зарезервировано. 
F43. Зарезервировано. 
F44. Зарезервировано.
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1. Электрическое питание от аккумулятора – 1. 
2. Зарядка аккумулятора. 
3. предварительный подогрев, антиблокировочная тормозная система – 1. 
4. Электрическое питание от аккумулятора – 2.
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